INFRARDEČA SAVNA - APOLLO

NAVODILA ZA UPORABO
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	Notice


Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka!

Pred uporabo izdelka preberite naslednjo vsebino.

OPOZORILA:

1. Obstaja tveganje nizkotemperaturnih opeklin za občutljivo kožo in za motnje krvnega obtoka, kot so sladkorna bolezen, krvni tlak, bolezni srca. Prosimo, da ob vsaki uporabi redno preverjate stanje svoje kože. (V primeru sprememb ali težav, se obrnite na osebnega zdravnika.)

2. Savne, ne uporabljajte med spanjem ali v alkoholiziranem stanju. Spanej v savni je strogo prepovedano, saj lahko pride do opeklin tudi pri zdravih ljudeh.

3. V primeru nosečnosti, jemanju zdravil ali po operaciji, se o uporabi savne posvetujte z zdravnikom.

4. Otroci ali posamezniki s posebnimi potrabami, lahko savno uporabljajo le pod nadzorom odrasle osebe.

5. Infrardeča savna Apollo je namenjena “suhemu” infrardečemu savnanju, zato ni primerna za uporabo vodne pare na način turškega savnanja.

6. V savni ne uporabljajte električnih naprav, kot je mobilni telefon, saj lahko povzroči eksplozijo.

7. Po uporabi izklopite napravo na krmilnem sistemu ter izvlecite napajalni kabel iz vtičnice.
8. Savne ne puščajte brez nadzora, v primeru manjših otrok ali hišnih ljubljenčkov.
9. Izdelka ne uporabljajte za druge namene razen za savnanje.

VARNOSTNI UKREPI ZA VRAČILO IZDELKA:

1. Zaradi narave izdelka, ko je ta enkrat uporabljen, vračilo ni mogoče.
2. Če ga želite vrniti, ga pošljite v prvotnem stanju, kot ste ga dobili.

3. V primeru vračila izdelka, lahko zahtevate odškodnino za pokvarjeno blago, ki je nastalo med            transportom ali za manjkajoče komponente/brezplačna darila.V primeru izgube škatle ali zaščitnega stiroporja blago vrnite po navodilih prodajalca, saj se v nasprotnem primeru izdelek lahko dodatno poškoduje.

	PODATKI O IZDELKU


	■ Ime izdelka: Infrardeča savna Apollo
	■ Dimenzije:120x90x190(cm)

	■ Napetostno območje: 220-240V/50-60HZ
	■ Teža: 150kg

	■ Moč grelca: 1750W
	■Temperaturno območje/uro:18~65℃/0~90 minut

	■ Vrsta lesa: Bor
	■CE Certifikat Št:CTB210421037SX

	■ Grelnik: Infrardeči spekter
	■EMC Test Št: CTB210423030EX
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	1- PRAŠNA ZAŠČITNA PLOŠČA
	2- STROPNI PANEL
	3- LEVI PANEL

	4- SPREDNJI PANEL
	5- ROČAJ
	6- TEČAJ VRAT

	7- ZADNJI PANEL
	8- DESNI PANEL
	9- KONTROLNA PLOŠČA

	10- KLOP
	11- SPODNJI TALNI PANEL
	

	
	
	

	
	
	


	SESTAVLJANJE PO KORAKIH
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   ZADNJI PANEL       LEVI PANEL            KLOP  
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   DESNI PANEL       SPODNJI PANEL     ZGORNJI PANEL  
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 SPREDNJI PANEL     ROČAJ VRAT    PRAŠNA ZAŠČITNA PLOŠČA – ni vključena!  
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MONTAŽNI SPOJ VELIKIH LESENIH PLOŠČ

ELEKTRIČNA POVEZAVA
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MONTAŽA ROČAJA

Prašni pokrov ni vključen!

[image: image13.png]MONTAZA ROCAJA NA VRATIH
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	UPORABA IZDELKA


1. Priporočamo uporabo savne zgolj v brisači.

2. Pred uporabo priporočamo zaužitje 1-2 kozarcev vode ali katere druge brezalkoholne pijače.

3. Priporočljivo je, da savno vklopite 20 min pred uporabo, da se ta segreje na optimalno temperature

     ZA UPORABO KRMILNEGA SISTEM IN MOBILNE APLIKACIJE, GLEJTE PRILOŽENA NAVODILA.
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        UPRAVLJALNIK KRMILNEGA SISTEMA       UPRAVLJANIK MOBILNE APLIKACIJE
	VARNOSTNA OPOZORILA


• Kaj so nizkotemperaturne opekline?
Nizkotemperaturne opekline niso opekline, ki jih povzroča visoka vročina ali visoka temperatura, ampak opekline, ki nastanejo zaradi dolgotrajne izpostavljenosti grelnim elementom, ki so višje od telesne temperature, lahko se kažejo kot rdeči madeži in mehurji na koži. Lahko se pojavijo brez spremljevalnih simptomov, zato dodatna pozornost ne bo odveč.
• Preventiva uporabnika pred nizkotemperaturnimi opeklinami:
1. Če imate sladkorno bolezen, srčno bolezen ali visok krvni tlak, se posvetujte z zdravnikom, saj ste s tem bolj rizični za  za nizkotemperaturne opekline. V primerih, ko je uporabe, med uporabo vsakih 10 minut preverite stanje svoje kože in stopal.
2. Tudi pri zdravih ljudeh je potrebno preveriti stanje kože in stopal vsakih 30 minut. V primeru opaženih sprememb, preklinite s savnanjem.
3. Med uporabo izdelka je strogo prepovedano spaje, saj lahko privede do nizkotemperaturnih opeklin.

4. Uporaba izdelka ni priporočljiva za nosečnice, osebam s posebnimi potrebami, alkoholiziranim ali omamljenim osebam, ter osebam po operaciji.

5. Ne uporabljajte pri prehladu, telesnih bolečinah, menstruaciji in visoki telesni temperaturi.

6. Prenehajte z uporabo, ko se vam zdi prevroče.
• Varnostni ukrepi za ravnanje

1. Ker gre pri tem izdelku za električne naprave v kombinaciji z masivnim lesom, je prepovedan stik s kakršnimi koli tekočinami, vključno z vodo, prepovedana je uporaba v mokrih prostorih.

2. Po uporabi izključite krmilni sistem, ter izključite napajalni vtikač iz vtičnice.
3. Preprečite nenadzorovano uporabo mlajšim otrokom ali hišnim ljubljenčkom.

	ČIŠČENJE IN UPRAVLJANJE IZDELKA


• Čiščenje izdelka:
1. Če je voda prišla v notranjo posodo, jo obrišite s suho brisačo in posušite.

2. Pri odstranjevanju tujkov uporabite sesalnik.

3. Prepovedana je uporaba belila, barvil in barv.

4. Strogo je prepovedano razstavljanje izdelka, ali sestavljanje, ki ni v skladu z navodili, saj tako ne moremo zagotoviti varnosti.

• Upravljanje izdelka:
1. Rahlo pritisnite gumb na instrumentni plošči. Napajanje se ne vklopi, če pridržite gumb.

2. Po uporabi obvezno odklopite in izvlecite napajalni vtič.

3. Ne uporabljajte mokrih brisač, ker gre za električni izdelek. Obstaja nevarnost električnega udara.

4. Če je napajalni kabel poškodovan, se obrnite na usposobljeno osebo ali servisni center.

5. Izdelka ne razstavljajte, popravljajte ali spreminjajte samovoljno. Obstaja nevarnost požara in električnega udara.
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Uporaba v območju 220-240V
	Ne uporabljajte v drugih napetostnih območjih,  samo 220-240V.
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Uporaba v vlažnih prostorih
	Ne uporabljajte v prostorih z parno, kapilarno ali talno vlago.
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Izključite iz omrežja
	Bodite pozorni, da po uporabi iztaknete vtikač iz omrežne napetosti.
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Podpora
	Vse spremembe naprave, naj opravi uradni serviser ali električar.


- Prosimo, da izdelka nikoli ne razstavljate, popravljate ali spreminjate po svoje, brez odobritve našega inženirja za namestitev ali serviserja.

* Lahko povzroči požar ali električni udar ali povzroči poškodbe zaradi nepredvidenega delovanja.
-Če se uporablja v povezavi z drugimi instrumenti, lahko obstaja nevarnost vžiga zaradi nepredvidene proizvedene toplote, ki jo povzroči preobremenitev.
- Če savno uporabljate v mokrih prostorih, lahko povzroči požar in električni udar.
INTERMAX WELLNES - Apollo

