PRIPOROČENE TEHNIČNE KARAKTERISTIKE UPS NAPRAV ZA PEČI IN KOTLE NA PELETE:

Moč: 1000 VA / 700 W (avtonomija dela od 2 do 4 ure) ali 2000 VA / 1400 W (avtonomija dela nad 4 ure). Obstajajo tudi naprave z močjo 400VA ali manj, vendar se lahko uporabljajo samo za kratkotrajne prekinitve napajanja do 30 minut.
 
Vhod:
Napetost: 230V (150V - 290V brez zmanjšanja moči)
Frekvenca: 50Hz +/- 10%
 
Izhod:
Povezava: Schuko CEE7 x 3
Napetost: 230V +/- 5%
Oblika napetosti: čisti Sinus
Frekvenca: 50Hz +/- 0,01%
Čas prenosa: 0 msec
Obvod: NE
Učinkovitost: 92% (obremenitev 100%)
Topologija: dvojna pretvorba
 
Zaščita pred:
• kratkim stikom,
• preobremenitvami na izhodu,
• prekomerno polnjenje in prekomerno praznjenje baterij,
• visoka ali nizka napetost na vhodu ali izhodu UPS-a,
• pregrevanje,
• motnje na vhodu in izhodu UPS
 
Baterija je lahko integrirana ali zunanja.

